IIR Filter

Das folgende Filter finden Sie in Tietze/Schenk. Die im Buch angeführte Schaltung wird in Orcad/PSPICE realisiert. Es handelt sich um ein 4Bit Filter mit intern 8Bit Wortbreite. Das Filter arbeitet mit negativen Zahlen in 2erKomplement-Darstellung. Der am Ausgang verwendete DAC kennt keine negativen Zahlen, die Filterantwort scheint daher in der Simulation falsch.

Klicken Sie auf die Bilder, um sie groß anzuzeigen

Quellen für ORCAD 10.5 Projekt

IIR Filter

SELECTION=HTML und PDF ins Menü|HTML=1|PDF=1|PARSE_IT=0|IS_NEW=0|MENU_ONLY=0|MENU_NO=0|MENU_ICON=|DESCR=|HINT=ein Beispiel für mixed Analog Digital Simulation |TIMEOUT=0|LAYOUT=0|STRICT=0|PAGE=0|

2006-06-25T11:02:59